ホーム > 拡張機能 > ユビキタスプリント環境を構築する > 付録 > 接続先情報ファイルについて（管理者向け）

## 接続先情報ファイルについて（管理者向け）

接続先情報ファイルは、コンピューターがユビキタスグループに接続するための情報が記述されたXML形式のファイルです。

接続先情報ファイルを作成することで、LK-114_InstallerCreateToolの設定で接続先情報を入力する手間が省けます。

接続先情報ファイルのXMLの階層構造は、次のとおりです。

No. | タグ | 説明
--- | --- | ---
1 | XML宣言 | XMLのバージョンと、テキストのエンコード方式を記述します。
2 | ShowManagerPort | 常に「false」を記述します。この情報は使用しません。
3 | DomainInformation | 接続先情報の単位です。DomainInfoList内に複数記述できます。
4 | DomainName | 管理用の接続先名を記述します。
5 | DomainIPAddress | ユビキタスグループのリストを取得するための、トポロジー機のIPアドレスを記述します。
6 | MIBOff | 印刷ジョブの混雑状況をMIBから取得しない場合は「true」、取得する場合は「false」を記述します。
7 | SelectedGroupInfo | 接続先として選択されているユビキタスグループの情報です。
8 | GroupName | 選択されているユビキタスグループの名前を記述します。GroupInfoList内に含まれているグループ名を指定してください。
9 | TMIPAddress | 選択されているユビキタスグループの、トポロジー機のIPアドレスを記述します。
10 | GroupInfo | ユビキタスグループ情報の単位です。連携しているユビキタスグループを、GroupInfoList内に複数記述できます。
11 | GroupName | ユビキタスグループの名前を記述します。
12 | TMIPAddress | ユビキタスグループのトポロジー機のIPアドレスを記述します。
13 | TargetDeviceIP | ユビキタスグループ内にあるストレージ機のIPアドレスを記述します。TargetDeviceList内に複数記述できます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。