ホーム > コピー > コピーのしかた > 封筒やはがきにコピーする > はがきにコピーする

## はがきにコピーする

### トレイ1にセットする場合

トレイ1には、はがきを200枚までセットできます。

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[コピー]をタップします。
3
トレイ1を引出します。
4
アタッチメントをガイド板に装着します。
5
トレイ1にはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

6
印刷したい面を上向きにし、はがきを図のようにw方向にセットします。
7
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
8
トレイ1を閉じます。
9
[用紙サイズ候補]から[はがき]（[4e6]、[A6カード]）を選びます。
10
[OK]をタップします。
11
スタートキーでコピーを開始します。

### 手差しトレイにセットする場合

手差しトレイには、はがきは20枚までセットできます。

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[コピー]をタップします。
3
手差しトレイにはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

4
印刷したい面を下向きにし、はがきを図のようにw方向にセットします。

- はがきの先端が奥に当たるまで差込んでください。

5
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
6
用紙設定画面で、[用紙サイズ]の[封筒 / はがき]（[封筒 / 4e6]、[封筒 / A6カード]）をタップします。
7
[封筒 / はがき]（[封筒 / 4e6]、[封筒 / A6カード]）から[はがき]（[4e6]、[A6カード]）を選びます。

- 用紙サイズを[はがき]（[4e6]、[A6カード]）に指定すると、用紙種類は自動的に[厚紙3]に設定されます。

8
[OK]をタップします。
9
スタートキーでコピーを開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。