ホーム > ネットワークファクス > インターネットファクスを送受信する > インターネットファクス機能をお使いになるための準備（管理者向け） > 必要に応じて行う設定

## 必要に応じて行う設定

### よく送信する宛先を登録する

よく送信する宛先は、あらかじめ本機のアドレス帳に登録することで、送信のたびに入力する手間が省けます。

登録のしかたについて詳しくは、インターネットファクス宛先を登録するをごらんください。

### 宛先検索用のLDAPサーバーを登録する

ユーザー管理にLDAPサーバーやWindows ServerのActive Directoryをお使いの場合は、サーバーに登録されている宛先情報を検索して指定できます。

登録のしかたについて詳しくは、LDAPサーバーで宛先検索するための設定をするをごらんください。

### 宛先のPrefixとSuffixを登録する

メールアドレスの接頭辞（Prefix）と接尾辞（Suffix）を登録します。

所属が同じメールアドレスが多い場合は、@マーク以降の文字列（ドメイン名）を登録します。登録することで、メールアドレスを入力する際に、登録したドメイン名を呼出して、入力を補完します。ドメイン名の長いメールアドレスなど、ドメイン名を登録して入力のミスを防ぎます。

登録のしかたについて詳しくは、宛先のPrefixとSuffixを登録するをごらんください。

### 正常受信メールの件名と本文を登録する

宛先の装置がインターネットファクスを受信すると、ファクスの印刷に続けて、正常に受信したことを知らせる文書（正常受信メール）が印刷されます。この文書には、本機から送信するときに指定する件名と本文が記載されます。

登録のしかたについて詳しくは、E-mailの件名と本文を登録するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。