ホーム > スキャン > クラシックスタイルのスキャン送信機能を使う > E-mailの暗号化とデジタル署名の付加をする（S/MIME） > 送信のしかた

## 送信のしかた

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのファクス／スキャン画面を表示します。
3
[応用設定]-[応用]-[メールの暗号化]と[デジタル署名]を設定します。

- E-mailを暗号化するときは、[メールの暗号化]を[ON]に設定します。

- デジタル署名を付加するときは、[デジタル署名]を[ON]に設定します。

- [デジタル署名]で、[ON]または[OFF]のいずれかの状態から変更できない場合は、管理者によって常に署名するかしないかが設定されています。

4
送信先のE-mail宛先を指定します。

- E-mailを暗号化するときは、証明書が登録されているE-mail宛先を選びます。証明書が登録されているE-mail宛先には鍵マークのアイコンを表示します。

- E-mailは10件まで同報送信できます。

5
スタートキーで送信を開始します。

- 必要に応じて、送信前に[設定確認]をタップし、指定した宛先や設定内容を確認します。

- ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。