ホーム > はじめに > 用紙をセットする > 操作パネルでトレイの用紙設定を変更する

## 操作パネルでトレイの用紙設定を変更する

### 用紙サイズを変更する

トレイによって使用できる用紙が異なるため、表示される画面が異なります。
1
ホーム画面で[用紙設定]をタップします。
2
用紙設定を変更するトレイをタップします。
3
[用紙サイズ]で、セットした用紙のサイズを設定します。

- [自動検出]をオンにすると、セットされている用紙のサイズを自動的に検出します。手差しトレイ以外を選んだ場合に、表示されます。

- ドロップダウンリストから[不定形サイズ]を選ぶと、用紙の長さと幅を直接入力して指定できます。詳しくは、不定形サイズを指定するをごらんください。

- ドロップダウンリストから用紙サイズのカテゴリーを選ぶと、選んだカテゴリーにジャンプします。

4
[OK]をタップします。

### 用紙種類を変更する

トレイによって使用できる用紙が異なるため、表示される画面が異なります。
1
ホーム画面で[用紙設定]をタップします。
2
用紙設定を変更するトレイをタップします。
3
[用紙種類]で、セットした用紙の種類を設定します。

- ラベル紙は[厚紙1+]を選びます。

4
[OK]をタップします。
参考

- 60 g/m2 ～ 70 g/m2（15-15/16 lb ～ 18-5/8 lb）の普通紙をお使いの場合は、[用紙種類]の[普通紙]でメニューアイコン（）をタップし、[Eco ON]に設定します。[Eco ON]に設定されている給紙トレイは、普通紙がセットされている給紙トレイの中で優先順位が高くなります。ただし、すべての給紙トレイで[Eco ON]に設定されている場合、[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[給紙トレイ自動選択設定]で設定された優先順位順となります。

### 不定形サイズを指定する

不定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙の長さと幅を直接入力して指定します。

1
ホーム画面で[用紙設定]をタップします。
2
用紙設定を変更するトレイをタップします。
3
[用紙サイズ]のドロップダウンリストから、[不定形サイズ]をタップします。
4
用紙の長さと幅を指定します。
5
[OK]をタップします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。