ホーム > スキャン > クラシックスタイルのスキャン送信機能を使う > Webサービスで送信する（WSDスキャン） > お使いになるための準備（管理者向け）

## お使いになるための準備（管理者向け）

### WSDスキャンの使用環境を設定する

WSDスキャン機能を使うための設定をします。

設定のしかたについて詳しくは、WSDスキャンの使用環境を設定するをごらんください。

### コンピューターの設定

コンピューターに、WSDスキャンで使うスキャナードライバーをインストールします。インストール後、ドライバーに、スキャン送信後の動作を設定します。ここでは、Windows 11を例に説明します。

インストール前に、Windowsのスタートメニューから[設定]を開き、[ネットワークとインターネット]-[ネットワークの詳細設定]-[共有の詳細設定]で、[ネットワーク探索]がオンに設定されていることを確認してください。

1
Windowsのスタートメニューから[プリンターとスキャナー]を表示します。

- [プリンターとスキャナー]の表示のしかたについては、[プリンターとスキャナー]を表示するをごらんください。

2
[デバイスの追加]（または[プリンターまたはスキャナーを追加します]）をクリックします。
3
本機を指定して、スキャナードライバーをインストールします。

- 一覧から本機を選び、[デバイスの追加]をクリックして、プリンターまたはスキャナーの追加を実行します。

- コンピューター側の設定によっては、UAC（User Account Control）画面が表示されることがあります。内容を確認し、続行してください。

- 本機のWebサービスの設定で、スキャン機能とプリンター機能の両方が有効になっている場合、本機はプリンターアイコンで表示されます。

ドライバーが自動的にインストールされます。確認画面が表示されたら、画面を閉じます。

4
一覧から本機をクリックし、[スキャナー設定]-[スキャナーのプロパティ]をクリックします。

- Windows 10の場合は、一覧から本機をクリックし、[管理]-[スキャナーのプロパティ]をクリックします。

5
一覧から本機をクリックし、[プロパティ]をクリックします。

- コンピューター側の設定によっては、UAC（User Account Control）画面が表示されることがあります。内容を確認し、続行してください。

6
[イベント]タブをクリックして、スキャン送信（WSDスキャン）したときの、送信先のコンピューターの動作（原稿データの保存のしかた）を設定します。

- 詳しくは、[イベント]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

7
本機のタッチパネルで、クラシックスタイルのファクス／スキャンモードの[直接入力]-[ファイル送信(DPWS)]をタップし、送信したいコンピューターが表示されることを確認します。

以上で、コンピューター側の設定の完了です。

[イベント]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[イベントを選択してください] | [スキャン]を選びます。
[操作] | 本機でスキャン送信したときの、送信先のコンピューターの動作を選びます。 [指定したプログラムを起動する]：WSDスキャンの宛先に選んだコンピューターにインストールされている、WSDスキャンができるアプリケーションソフトウェアを起動して、読込んだ原稿データをアプリケーションウィンドウに表示します。起動するアプリケーションは、リストから選びます。 [実行するプログラムを選択する]：お使いのコンピューター（送信先のコンピューター）にインストールされているWSDスキャンができるアプリケーションソフトウェアの一覧を、スキャン送信したコンピューターの画面に表示します。 [何もしない]：アプリケーションソフトウェアを起動せず、以下のフォルダーにファイルとして保存します。 コンピューターのスタートメニュー-[ドキュメント]-[Scanned Documents]

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。