ホーム > よくあるご質問 > 運用管理

## 運用管理

### Q. ユーザーごとに使用できる機能を制限できますか？

A. ユーザー認証を設定することで、ユーザーごとに使用できる機能を制限できます。

操作方法について詳しくは、ユーザーごとに使える機能を制限するをごらんください。

参考

- 制限されている機能を実行しようとすると、禁止されている旨のメッセージが表示されます。

### Q. ユーザーごとにカウンターを管理できますか？

A. ユーザー認証を設定することで、ユーザーごとにカウントが管理されます。管理者設定でユーザーごとのカウントを確認できます。また、ユーザーごとに印刷できる枚数の上限を設定することもできます。

カウンターの確認方法について詳しくは、ユーザーごとにカウンターを確認するをごらんください。

印刷枚数の上限の設定方法について詳しくは、ユーザーごとに印刷できる枚数の上限を管理するをごらんください。

### Q. 認証＆プリントをするためには、ドライバーで何か設定する必要はありますか？

A. 認証＆プリントを実行するためには、ドライバーで[ユーザー認証]を設定し、[出力方法]を[認証&プリント]に設定することが必要です。

操作方法について詳しくは、コンピューターで認証＆プリントを設定して印刷するをごらんください。

参照

- あらかじめ本機の管理者設定とプリンタードライバーのプロパティ画面で、ユーザー認証を設定してください。本機のユーザー認証設定については、本体装置認証を設定するをごらんください。プリンタードライバーのユーザー認証設定については、プリンタードライバーでユーザー認証／部門管理を有効にするをごらんください。

### Q. ユーザー認証をしていますが、登録していないユーザー（パブリックユーザー）に本機の操作を許可することはできますか？

A. パブリックユーザーの使用を許可すれば、登録していないユーザーでも操作できます。また、パブリックユーザーが利用できる機能を制限することもできます。

パブリックユーザーの使用を許可する場合は、Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]で、[パブリックユーザー]を[許可する（ログインあり）]または[許可する（ログインなし）]に設定します。

パブリックユーザーが利用できる機能を制限する場合は、Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]-[パブリックユーザー認証設定]で、[機能制限]を設定します。

### Q. これまでにコピーした枚数を確認することはできますか？

A. これまでにコピーした総枚数などを確認できます。また、コピーやプリントなど、機能ごとの出力枚数を確認することもできます。

操作方法について詳しくは、カウンターの確認方法をごらんください。

### Q. 一定時間操作しないと画面が変りますが、この時間は変更できますか？

A. 管理者設定で以下の時間を変更できます。

- 低電力モードおよびスリープモードに移行するまでの時間（[低電力設定]、[スリープ設定]）

  - 設定内容について詳しくは、[電源/パワーセーブ設定]をごらんください。

- 設定したすべての機能が初期値に戻るまでの時間（[システムオートリセット]）

  - 設定内容について詳しくは、[システムオートリセット]をごらんください。

- 機能ごとの設定が初期値に戻るまでの時間（[オートリセット]）

  - 設定内容について詳しくは、[オートリセット]をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。