ホーム > コスト削減 > ファクスの印刷枚数を減らしたい

## ファクスの印刷枚数を減らしたい

### 受信したファクスを両面印刷する（受信原稿両面印刷）

受信原稿両面印刷は、受信したファクスを両面印刷する機能です。 ページ数の多いファクスを両面印刷すると、用紙の使用量を節約できます。

詳しくは、ファクスを両面印刷する（[受信原稿両面印刷]）をごらんください。

### コンピューター上の原稿を直接ファクス送信する（PC-FAX送信）

PC-FAX送信は、Windowsコンピューター上の原稿データを、ファクスドライバーを使って、本機で印刷するような感覚でファクス送信する機能です。 コンピューター上の原稿を印刷することなく、データのままでファクス送信できるため、用紙の使用量を節約できます。

詳しくは、PC-FAX送信機能の概要をごらんください。

### 受信したファクスの内容を確認して印刷する（強制メモリー受信）

強制メモリー受信は、受信したファクスを本機の強制メモリー受信ボックスに保存する機能です。 受信したファクスの内容を確認して、印刷は必要なものだけにとどめられるため、用紙の使用量を節約できます。

詳しくは、受信したファクスを強制的にボックスに保存する（強制メモリー受信）をごらんください。

### 受信したファクスをファイルに変換し、指定の宛先に転送して管理する（転送ファクス）

転送ファクスは、受信したファクスを、あらかじめ設定しておいた宛先へ転送する機能です。個人のメールアドレスに送ったり、コンピューターの共有フォルダーに保存したりします。 受信したファクスをファイルに変換して管理でき、印刷する必要がないため、用紙の使用量を節約できます。

詳しくは、受信したファクスを他の宛先へ転送する（転送ファクス）をごらんください。

### 受信したファクスをファイルに変換し、ファクス番号ごとに振分けて管理する（TSI受信振分け）

TSI受信振分けは、送信元のファクス番号（TSI）をもとに、受信したファクスをボックスに振分けたり、コンピューターの共有フォルダーやメールアドレスに自動転送したりする機能です。 受信したファクスをファイルに変換して管理でき、印刷する必要がないため、用紙の使用量を節約できます。

詳しくは、受信したファクスを自動で振分ける（TSI受信振分け）をごらんください。

### 受信したファクスを確認し、必要なものだけ印刷する（PC-FAX受信）

PC-FAX 受信は、受信したファクスを強制メモリー受信ボックスまたは指定のボックスに保存する機能です。 受信したファクスの内容を確認して、印刷は必要なものだけにとどめられるため、用紙の使用量を節約できます。

詳しくは、受信したファクスを指定したボックスに保存する（PC-FAX受信）をごらんください。

### 迷惑ファクスの受信を拒否する

ナンバーディスプレイ機能をご利用の場合は、着信拒否宛先としてファクス番号を登録すると、その番号からの着信を拒否することができます。着信拒否宛先からのファクスは受信しないため、不要な印刷を防ぎ、用紙の無駄な使用を抑えられます。

詳しくは、着信を拒否する宛先を登録する（着信拒否宛先）をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。