ホーム > 拡張機能 > ユビキタスプリント環境を構築する > ユビキタスプリントについて > ユビキタスプリントの概要

## ユビキタスプリントの概要

ユビキタスプリントは、複数の本体でユビキタスグループを構成し、コンピューターから本体に蓄積した印刷ジョブを、ユビキタスグループ内の任意の本体から印刷できる機能です。

複数のユビキタスグループを連携させることができるため、自機が参加していない他のユビキタスグループの本体に蓄積されているジョブを印刷することもできます。

ユビキタスプリント機能を導入すると、次のようなことが実現できます。

- 放置プリントを低減できるので、印刷コストの削減やセキュリティーの強化に貢献します。

- プリントサーバーが不要となるので、機器コストを削減でき、管理者の負荷の軽減にもなります。

- 印刷したい本体に印刷のジョブが複数ある場合に、他の本体から印刷できることで、業務効率が向上します。

ユビキタスグループを構成する本体には、用途に応じて以下の役割を設定します。

役割 | 説明
--- | ---
トポロジー機 | 複数のユビキタスグループを連携させる役割を担います。 自機が参加するユビキタスグループの情報を他のユビキタスグループに送付し、他のユビキタスグループからの情報を受け取ることで、ユビキタスグループ間の情報を共有します。 1つのユビキタスグループに、必ず1台のトポロジー機を設定する必要があります。 1つのユビキタスグループには10台まで本体を登録でき、トポロジー機を介して、10グループまで連携させることができます。 トポロジー機でユビキタスグループ間の情報共有が完了するまで約20秒かかります。 ユビキタスグループに参加しているストレージ機またはクライアント機の電源が150時間連続してOFFの場合、そのストレージ機またはクライアント機は、トポロジー機が管理するユビキタスグループの構成リストから自動で削除されます。
ストレージ機 | ユーザーが実行した印刷ジョブを保存し、クライアント機からの要求に応じて、保存されている印刷ジョブの処理を行います。 ストレージ機1台に印刷ジョブを蓄積できる容量は、1ユーザーにつき、最大100文書、全体ではストレージ容量が5GB、最大10000文書です。 ストレージ機は、すべてのユビキタスグループの合計で30台まで設定できます。
クライアント機 | ストレージ機に保存された印刷ジョブに対する操作（ファイルリストの表示、印刷、削除）を行います。

参考

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。