ホーム > Web 設定ツール > 本機の状態を管理する > 設定情報を管理する > 他の装置の設定情報をインポートする

## 他の装置の設定情報をインポートする

ネットワーク上にある他の装置から設定情報をエクスポートして、現在表示している装置にインポートすることができます。

1
装置検索アイコンから[周辺MFP検索]を選びます。

- 装置検索アイコンについて詳しくは、Web Connectionの画面構成をごらんください。

装置の検索が完了すると、[周辺MFP検索]画面が表示されます。

2
設定情報をエクスポートする装置を選び、[インポート/エクスポート]をクリックします。

[インポート/エクスポート]画面が表示されます。

3
エクスポートする情報のタブを選びます。
4
エクスポートする情報に応じて、必要な設定を行います。

- [デバイス設定]を選んだ場合は、エクスポートする設定の種類を選びます。

- [デバイス設定]、[認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、必要に応じてパスワードを入力します。

- [認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、すべての情報をエクスポートするかどうかを選びます。

- [認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、保存するファイルの形式を選びます。表計算ソフトで編集する場合は、[TSVファイル]を選びます。

5
[次へ]をクリックすると、エクスポートを開始します。

エクスポートが完了すると、インポート先の確認画面が表示されます。

6
インポート先の装置の管理者パスワードを入力します。

- インポート先の装置がSSL通信を有効にしている場合は、[SSL/TLS使用]をオンにします。

7
[OK]をクリックします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。