ホーム > Web 設定ツール > 外部のアプリケーションと連携する > WebDAVサーバー機能を使う

## WebDAVサーバー機能を使う

### 設定の流れ

本機のWebDAVサーバー機能を使って通信するアプリケーションを利用する場合に、本機のWebDAVサーバー機能を設定します。

本機の証明書を登録していれば、本機とアプリケーションとの通信を、SSLで暗号化することもできます。

本機のWebDAVサーバー機能を使って連携させる場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
WebDAVサーバー設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- SSLで通信する

### WebDAVサーバー設定をする

本機のWebDAVサーバー機能を使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[WebDAV設定]-[WebDAVサーバー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[WebDAV設定] | 本機のWebDAVサーバー機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[アクセス権設定] | 本機のWebDAVサーバーへのアクセスを制限するパスワードを設定します（半角64文字以内）（初期値：[sysadm]）。 [パスワードの初期化]：パスワードを初期値に戻します。

### SSLで通信する

本機とWebDAVクライアントとの間の通信を、SSLで暗号化します。

1
本機の証明書を登録し、SSL通信を有効にします。

- 設定内容について詳しくは、SSL/TLSで通信するをごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[WebDAV設定]-[WebDAVサーバー設定]で、次の設定をします。

- [SSL設定]：通信にSSLを使うかどうかを選びます（初期値：[非SSL通信のみ可]）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。