ホーム > プリント > Windows環境で印刷する > 付録：プリンタードライバーの手動インストール > IPP/IPPS接続でインストールする

## IPP/IPPS接続でインストールする

### お使いになるための準備（管理者向け）

IPP/IPPSの使用環境を設定します。

設定のしかたについて詳しくは、IPP印刷の使用環境を設定するをごらんください。

### インストールのしかた

この作業を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。
インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状態で電源をONにしてください。
1
プリンタードライバーのインストーラーを準備します。

- ドライバーのDVDをコンピューターのディスクドライブにセットするか、ダウンロードしたドライバーを解凍します。インストールプログラムが起動した場合は、プログラムを終了してください。

2
Windowsのスタートメニューから[プリンターとスキャナー]を表示します。

- [プリンターとスキャナー]の表示のしかたについては、[プリンターとスキャナー]を表示するをごらんください。

3
[デバイスの追加]（または[プリンターまたはスキャナーを追加します]）をクリックします。
4
[手動で追加]（または[プリンターが一覧にない場合]）をクリックします。
5
本機をネットワークに接続した状態で電源をONにします。
6
[共有プリンターを名前で選択する]を選び、次の形式で本機のURLを入力してから、[次へ]をクリックします。

- http://＜本機のIPアドレス＞/ipp
  入力例：http://192.168.1.20/ipp

- IPPS印刷に設定するときは「https://[ホスト名].[ドメイン名]/ipp」を入力します。
  [ホスト名].[ドメイン名]には、お使いのDNSサーバーに登録されているものを指定してください。

- 本機の証明書が証明機関により発行されたものでない場合は、本機の証明書を、コンピューターアカウント用の信頼されたルート証明機関の証明書として、コンピューターに登録しておく必要があります。

- 本機に証明書を登録するとき、[ホスト名].[ドメイン名]が証明書のコモンネームに表示されていることを確認してください。

7
[ディスク使用]をクリックします。
8
[参照]をクリックします。
9
プリンタードライバー（INFファイル）を指定し、[開く]をクリックします。
10
[OK]をクリックします。
11
目的のプリンタードライバーを選び、[次へ]をクリックします。

- 選択できるプリンタードライバーは、PCL、PCL vX.X.X、PS、PS vX.X.Xです。他のバージョンのプリンタードライバーと共存する必要がない場合は、PCLまたはPSを選びます。他のバージョンと共存する必要がある場合は、PCL vX.X.XまたはPS vX.X.Xを選びます。

12
[次へ]をクリックします。

プリンタードライバーのインストールが開始されます。

13
画面の指示に従って操作します。

- [ユーザーアカウント制御]に関する画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

14
[完了]をクリックします。

以上で、プリンタードライバーのインストールの完了です。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。