ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[ストレージ管理]

## [設定メニュー]-[ストレージ管理]

### [容量確認]

表示するには：[設定メニュー]-[ストレージ管理]-[容量確認]

本機のストレージの使用領域、全領域、残量を確認できます。

### [全領域上書き削除 + フォーマット]

表示するには：[設定メニュー]-[ストレージ管理]-[全領域上書き削除 + フォーマット]

本機を廃棄、またはリース返却するときなどに、本機のストレージの全領域に保存されているすべてのデータを上書き削除します。また、すべてのパスワードを出荷時設定に戻します。

この操作を実行する前に、サービス実施店にご連絡ください。

上書き削除を実行するときは、[上書き削除 + フォーマット]を選び、[OK]をタップします。

参考

- [上書き削除 + フォーマット + レポート印刷]を選ぶと、 データ消去後に結果報告のレポートを印刷できます。必要に応じて、[設定メニュー]-[ストレージ管理]-[全領域上書き削除レポート設定]でレポートに記載する顧客名を指定できます。

### [全領域上書き削除レポート設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ストレージ管理]-[全領域上書き削除レポート設定]

本機のストレージのすべてのデータを上書き消去したあと、結果報告のレポートを印刷する場合に、結果報告のレポートに記載する顧客名を入力します。

### [フォーマット]

表示するには：[設定メニュー]-[ストレージ管理]-[フォーマット]

本機のストレージをフォーマットします。

あらかじめ、必要なデータを本機のストレージから取出しておいてください。

本機のストレージをフォーマットすると、次のデータを削除します。

- プログラム宛先

- 短縮宛先

- 認証方式の設定

- ユーザー認証の設定

- 部門管理の設定

- ボックス

- ボックスの設定

- ボックス内の文書

- 親展ボックスの設定

- 掲示板ボックスの設定

### [暗号化設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ストレージ管理]-[暗号化設定]

ストレージに保存されているすべてのデータを暗号化します。

データの暗号化を行うには、暗号化ワードを登録します。暗号化ワードがすでに登録されている場合は、暗号化ワードを変更または解除できます。

入力した暗号化ワードは、決して忘れないように大切に管理してください。

ストレージフォーマットを行うと、ストレージ内のデータは消去されます。大切なデータはあらかじめバックアップを取っておくことをおすすめします。
[設定メニュー]-[ストレージ管理]-[ストレージロックパスワード]でパスワードを設定している場合、この機能は使用できません。
1
[設定メニュー]-[ストレージ管理]-[暗号化設定]-[メインストレージ]をタップします。
2
[はい]を選択し、[OK]をタップします。
3
20文字または64文字の暗号化ワードを入力します（大文字と小文字は区別する）。
4
主電源スイッチのOFF/ONを促すメッセージが表示されたのを確認し、主電源スイッチをOFF/ONします。
重要

- 本機を再起動するときは、主電源スイッチをOFFにして、10秒以上経過してからONにしてください。間隔をあけないと、正常に機能しないことがあります。

5
再起動後、暗号化を開始します。

- 暗号化中は主電源スイッチをOFF/ONしないでください。

暗号化が完了すると、本機が自動的に再起動し、ストレージの再フォーマットを促す画面が表示されます。

6
[設定メニュー]-[ストレージ管理]-[フォーマット]をタップします。
7
[はい]を選択し、[OK]をタップします。

フォーマットを開始します。

8
主電源スイッチのOFF/ONを促すメッセージが表示されたのを確認し、主電源スイッチをOFF/ONします。

これで、暗号化処理は完了です。

重要

- 本機を再起動するときは、主電源スイッチをOFFにして、10秒以上経過してからONにしてください。間隔をあけないと、正常に機能しないことがあります。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。