ホーム > Web 設定ツール > プリントの使用環境を設定する > WSD印刷の使用環境を設定する

## WSD印刷の使用環境を設定する

### 設定の流れ

WSD（Web Service for Device）は、ネットワーク上のWSD対応機器を検索するための機能です。

ネットワークに接続された本機を自動的に検出して、Webサービスプリンターとして簡単にインストールできます。

本機とコンピューターとの通信には、HTTPを使います。本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化すれば、より安全に印刷できます。

WSD印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
WSD印刷の基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- プロキシサーバーを使う

- SSLで通信する

4
コンピューターの設定をする

- WSD接続でインストールする

参考

- 本機をActive Directoryのドメインに参加させてお使いの場合は、WindowsでWebサービスによる印刷を安全に行える「WSD Secure Print機能」を利用できます。

### WSD印刷の基本設定をする

WSD印刷機能を使うための設定をします。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[DPWS設定]-[DPWS共通設定]で、DPWSの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[DPWS共通設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[DPWS設定]-[プリンター設定]で、プリンターの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[プリンター設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

[DPWS共通設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[Friendly Name] | コンピューターからWebサービスを使って探索したときに表示する本機の名前を入力します（半角62文字以内）。
[Publication Service] | 以下のどちらかの環境で本機を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 Windowsコンピューターで、NetBIOSが無効になっている環境 IPv6のみの通信を行うように構築された環境 Publication Serviceによる接続先の検出は、最大512個まで可能です（NetBIOSによる検出数を含む）。

[プリンター設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[プリント機能] | WSD印刷機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[WSD Print V2.0設定] | WSD印刷バージョン2.0の機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 バージョン2.0に対応したコンピューターから本機に接続したときに、本機に対する印刷の事前通知や、アカウント情報の送付、機器拡張機能のパラメーター設定、機器の能力やローカライズ情報の取得などができるようになります。
[プリンター名] | WSDプリンターとして使うときの、本機の名前を入力します（半角63文字以内）。
[プリンター設置場所] | 必要に応じて、プリンター設置場所を入力します（半角63文字以内）。
[プリンター情報] | 必要に応じて、プリンター情報を入力します（半角63文字以内）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。