ホーム > はじめに > ネットワークに接続する > 外部からの不正アクセスを防止するために

## 外部からの不正アクセスを防止するために

本機をネットワークに接続するときは、ファイアウォールで保護された環境でお使いください。その上で、本機のIPアドレスは、プライベートIPアドレスを設定してお使いいただくことを推奨します。プライベートIPアドレスが設定されている場合、社内LANなどのローカルエリアネットワーク上のユーザーからしかアクセスすることができず、外部からの不正アクセスを防止することができます。

グローバルIPアドレスを使用しなければならない場合は、必ず本機をファイアウォール内に設置してください。

参考

- プライベートIPアドレスには、以下のいずれかの範囲のアドレスが使用されます。
  10.0.0.0 ～ 10.255.255.255
  172.16.0.0 ～ 172.31.255.255
  192.168.0.0 ～ 192.168.255.255

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。