ホーム > トラブルシューティング > 印刷の品質が低下したとき > プリントヘッド窓の清掃のしかた

## プリントヘッド窓の清掃のしかた

プリントヘッド窓が汚れると、印刷の品質が低下します。以下の手順に従って、プリントヘッド窓を清掃してください。

1
本機の前ドアを開きます。
2
廃棄トナーボックスを取外します。
3
プリントヘッド窓清掃具を、本機の前ドアから取外します。
4
プリントヘッド窓清掃具を、プリントヘッド窓の奥側に当たる位置までゆっくりと差込んで、手前側にゆっくりと引出します。
この操作を、すべてのプリントヘッド窓で3回程度行います。
5
プリントヘッド窓清掃具を、本機の前ドアに取付けます。
6
廃棄トナーボックスを取付けます。
7
本機の前ドアを閉じます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。