ホーム > Web 設定ツール > セキュリティーを強化する > 本機の証明書を管理する > 証明書をエクスポートする

## 証明書をエクスポートする

### お使いのコンピューターにエクスポートする

本機の証明書をお使いのコンピューターにエクスポートできます。証明書をコンピューター上で管理したい場合や、他の装置に移行したい場合に、証明書をエクスポートします。

1
Web Connectionの管理者モードの[セキュリティー]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[設定]-[証明書をエクスポートする]を選び、[OK]をクリックします。
2
[エクスポート先]で、[PCにエクスポートする]を選びます。
3
パスワードを入力し（半角32文字以内）、[OK]をクリックします。

- 入力したパスワードは、証明書をインポートするときに必要です。

4
[ダウンロード]をクリックします。

本機の証明書が、コンピューターに保存されます。

### SMB共有フォルダーにエクスポートする

本機の証明書をSMB共有フォルダーにエクスポートできます。証明書をコンピューター上で管理したい場合や、他の装置に移行したい場合に、証明書をエクスポートします。

1
Web Connectionの管理者モードの[セキュリティー]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[設定]-[証明書をエクスポートする]を選び、[OK]をクリックします。
2
[エクスポート先]で、[SMBにエクスポートする]を選びます。
3
パスワードを入力し（半角32文字以内）、[OK]をクリックします。

- 入力したパスワードは、証明書をインポートするときに必要です。

4
SMBサーバーへ接続するための情報を入力します。

- [サーバーアドレス]：SMBサーバーのアドレスを入力します。入力例：「192.168.1.1」

- [ユーザー名]：SMBサーバーにログインするためのユーザー名を入力します（半角64文字以内）。

- [パスワード]：SMBサーバーにログインするためのパスワードを入力します（半角64文字以内）。

5
[接続]をクリックします。

フォルダーの選択画面が表示されます。

6
証明書をエクスポートするフォルダーを選択して、[OK]をクリックします。

本機の証明書が、選択したSMB共有フォルダーに保存されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。