ホーム > ファクス > ファクスの送信のしかた > 送信のオプション設定 > 原稿の読込み設定

## 原稿の読込み設定

### 原稿のサイズを指定する（[読込みサイズ]）

原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを指定します。

### 原稿の両面を読込む（[両面設定]）

原稿の片面を読込むか、両面を読込むかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[片面 / 両面] | 原稿の読込み面（片面／両面）を選びます。
[開き方向] | 原稿の両面を読込む場合は、原稿の開き方向を選びます。 [自動]：原稿の開き方向が自動で設定されます。原稿の長辺が297 mm（11-11/16インチ）以下の場合、用紙の長辺に開き方向を設定します。原稿の長辺が297 mm（11-11/16インチ）を超える場合、用紙の短辺に開き方向を設定します。 [左開き / とじ]：原稿の左側にとじしろがあるときに選びます。 [上開き / とじ]：原稿の上側にとじしろがあるときに選びます。

### 大量の原稿を数回に分けて読込む（[連続読込み]）

原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれないときでも、原稿を数回に分けて読込んで、1つのジョブとして扱うことができます。ADFと原稿ガラスとを交互に使い分けて、原稿を読込むこともできます。

1
原稿をセットします。
重要

- ADFの原稿給紙トレイに1度にセットする原稿は130枚（80 g/m2（21-1/4 lb））以内とし、なおかつマークを超えてセットしないでください。原稿づまりや原稿の破損、ADFの故障の原因になります。

2
[連続読込み]をオンにします。
3
スタートキーで読込みを開始します。
4
次の原稿をセットします。

- 必要に応じて[設定変更]をタップし、読込み設定を変更します。

5
スタートキーで読込みを開始します。
6
すべての原稿を読込むまで、手順4～5の操作を続けます。
7
すべての原稿を読込み終えたら[読込み終了]を選びます。
8
スタートキーで送信を開始します。
関連設定

- [設定メニュー]-[ユーティリティ]-[環境設定]-[原稿ガラス常時連続読込み]

### 折りぐせのある原稿を読込む（[Z折れ原稿]）

折りぐせのついた原稿をADFにセットすると、原稿サイズを正確に検知できないことがあります。折りぐせのついた原稿をADFで読込む場合は、オンにします。

### 異なるサイズの原稿をまとめて読込む（[混載原稿]）

サイズの異なる複数ページの原稿でも、読込む原稿の幅が同じときは、ADFを使うことで、原稿ごとにサイズを検知して読込みます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。