ホーム > はじめに > 原稿をセットする > ADFにセットする

## ADFにセットする

### ADFにセットできる原稿

項目 | 仕様
--- | ---
原稿種類 | 片面 | 普通紙（35 g/m2 ～ 128 g/m2（9-5/16 lb ～ 34-1/16 lb））
両面 | 普通紙（50 g/m2 ～ 128 g/m2（13-5/16 lb ～ 34-1/16 lb））
混載 | 普通紙（50 g/m2 ～ 128 g/m2（13-5/16 lb ～ 34-1/16 lb））
原稿サイズ | 片面原稿／両面原稿：A3 w ～ A5、11 e 17 w ～ 5-1/2 e 8-1/2 FAXモード：139.7 mm ～ 1000 mm（5-1/2インチ ～ 39-3/8インチ）
原稿積載量 | 片面原稿／両面原稿：最大130枚（80 g/m2（21-1/4 lb））

以下のような原稿をADFにセットしないでください。原稿づまりや原稿破損の原因となります。

- しわ、折れ、カール、破れなどのひどい原稿

- OHPフィルム、第2原図などの透明度の高い原稿

- カーボン紙などの表面がコーティング処理された原稿

- 坪量35 g/m2（9-5/16 lb）未満、128 g/m2（34-1/16 lb）を超える原稿

- クリップ、ステープルなどでとじられた原稿

- 冊子など製本されている原稿

- のりなどで貼り合わせてある原稿

- 切欠きや切抜きのある原稿

- ラベル用紙

- オフセットマスター

- v方向にセットしたル－ズリーフ

### ADFへのセットのしかた

ADFでは、複数枚の原稿を上から順に1枚ずつ送り出して、自動的に読込みます。また、両面の原稿も自動的に読込みます。

大量の原稿を読込むときはADFを使うと便利です。

1
ガイド板を広げます。
2
原稿の1ページ目を一番上にし、読込みたい面を上に向けて原稿給紙トレイにセットします。

- 原稿の天部（上側）が奥側になるようにセットしてください。別の向きでセットしたときは、必ず原稿のセット方向を指定してください。原稿のセット方向について詳しくは、原稿をセットした向きを指定する（[原稿の向き]）をごらんください。

重要

- ADFの原稿給紙トレイに1度にセットする原稿は130枚（80 g/m2（21-1/4 lb））以内とし、なおかつマークを超えてセットしないでください。原稿づまりや原稿の破損、ADFの故障の原因になります。ただし、原稿が130枚（80 g/m2（21-1/4 lb））を超える場合でも、分割して読込ませることができます。

3
セットした原稿に合わせて、ガイド板をスライドします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。