ホーム > 本機について > オプションの各部の名前とはたらき > フィニッシャー FS-542のマニュアルステープルの使い方

## フィニッシャー FS-542のマニュアルステープルの使い方

フィニッシャーに搭載されているマニュアルステープル機能を使うと、印刷した用紙のコーナー（45°）を手動でとじることができます。ステープルを設定しないで印刷した用紙を、後でとじる場合に便利です。

ステープルでとじるときは、用紙のコーナーをフィニッシャー前面のスリットにセットします。用紙のコーナーをスリットの奥に突き当たるまで差込むと、フィニッシャーが自動でステープルを行います。

参考

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、本書の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。
- 1度にステープルできる用紙の枚数は、50枚（90 g/m2（23-15/16 lb））までです。
- 本機がスリープモードになっている場合、マニュアルステープルは動作しません。マニュアルステープルを行うときは、スリープモードを解除してください。
- フィニッシャーのスリット内のLEDランプが消灯しているときは、マニュアルステープル機能を使用できません。

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]-[マニュアルステープル設定]

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。