ホーム > ファクス > こんな受信のしかたがあります > ファクスの印刷設定を変更する（管理者向け）

## ファクスの印刷設定を変更する（管理者向け）

### 印刷の初期設定について（[記録用紙優先選択]／[縮小率]）

受信したファクスは、ファクスのサイズによって、次の条件で印刷されます。

A4／Letterなどの定形サイズで受信したファクスは、受信したファクスと同じ定形サイズの用紙に、少し縮小して印刷します（初期値：[96]%）。

[設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[記録用紙優先選択]／[縮小率]で、印刷の初期設定を変更できます。

参考

- 定形サイズより縦長のファクスは、ファクスの幅と長さから、最適な用紙サイズを決定し、そのサイズの用紙に印刷します。最適なサイズの用紙がセットされていない場合は、近いサイズの用紙に収まるように印刷します。

### 印刷する用紙サイズを固定する（[記録用紙サイズ]）

受信したファクスの用紙サイズの大小にかかわらず、常に指定したサイズの用紙に印刷できます。

受信したファクスより、印刷するサイズに指定した用紙のサイズが小さいときは、印刷する用紙サイズに合わせて縮小して印刷します。

[設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[記録用紙サイズ]で、印刷する用紙サイズを指定します。

### 印刷に使う給紙トレイを指定する（[給紙トレイ設定]）

受信したファクスの用紙サイズの大小にかかわらず、常に指定したトレイにセットした用紙に印刷できます。

受信したファクスより、指定したトレイにセットした用紙のサイズが小さいときは、トレイにセットした用紙サイズに合わせて縮小して印刷します。

[設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[給紙トレイ設定]で、印刷に使う給紙トレイを指定します。

参考

- [給紙トレイ設定]で、印刷に使うトレイを固定すると、[記録用紙サイズ]の設定は無視します([記録用紙優先選択]が強制的に[自動選択]に切換わります)。
- [縮小率]を[等倍]にすると、[給紙トレイ設定]は強制的に[自動]に切換わります。

### 定形サイズより縦長のファクスを分割して印刷する（[ページ分割記録]）

定形サイズより縦長のファクスは、縮小して印刷せずに、定形サイズに収まらない分を、次ページとして印刷します。

[設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[送信/受信設定]で、[ページ分割記録]をオンにします（初期値：オフ）。

参考

- [縮小率]を[等倍]にすると、[ページ分割記録]は強制的にオフに切換わり、収まらない部分を次ページ扱いせず、除外して印刷します。
- [受信原稿両面印刷]がオンの場合、[ページ分割記録]は使えません。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。