ホーム > Web 設定ツール > 本機の状態を管理する > 本機の状態を監視／確認する > ジョブログを取得する

## ジョブログを取得する

### ジョブログの取得方法を設定する

ジョブログを取得するための設定をします。設定変更後、本機を再起動すると、ジョブログの取得を開始します。

ジョブログから、ユーザーや部門ごとの利用状況、用紙の使用量、操作やジョブ履歴を確認できます。取得したログの閲覧方法については、サービス実施店にお問い合わせください。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[セキュリティー]-[ジョブログ設定]-[ジョブログ使用設定]で設定します。設定内容について詳しくは、[ジョブログ使用設定]をごらんください。

### ジョブログをダウンロードする

1
Web Connectionの管理者モードの[メンテナンス]-[ジョブログ]-[ジョブログデータの作成]で、[OK]をクリックします。

- 未取得のジョブログがある場合は、新しく作成する前にダウンロードしてください。新しくジョブログを作成すると、未取得のジョブログは削除されます。

ジョブログの作成が開始されます。

2
Web Connectionの管理者モード[メンテナンス]-[ジョブログ]-[ジョブログデータのダウンロード]で、ジョブログをダウンロードする場所を選びます。

- [PCにダウンロードする]：お使いのコンピューターにジョブログをダウンロードします。

- [SMBにダウンロードする]：SMB共有フォルダーにジョブログをダウンロードします。

3
[OK]をクリックして、ジョブログのダウンロードを開始します。

- [PCにダウンロードする]を選んだ場合は、[ダウンロード]をクリックします。

- [SMBにダウンロードする]を選んだ場合は、ダウンロードするSMB共有フォルダーを選びます。

参考

- ジョブログは、[セキュリティー]-[ジョブログ設定]-[ジョブログ使用設定]で[使用設定]がオンに設定されていて、かつ[送信方法]が[手動 (XML)]に設定されている場合にダウンロードできます。

### syslog形式のジョブログをダウンロードする

1
Web Connectionの管理者モードの[メンテナンス]-[ジョブログ]-[ジョブログバックアップファイルの作成]で、[OK]をクリックします。

- 未取得のジョブログがある場合は、新しく作成する前にダウンロードしてください。新しくジョブログを作成すると、未取得のジョブログは削除されます。

syslog形式のジョブログの作成が開始されます。

2
Web Connectionの管理者モードの[メンテナンス]-[ジョブログ]-[ジョブログバックアップファイルのダウンロード]で、syslog形式のジョブログをダウンロードする場所を選びます。

- [PCにダウンロードする]：お使いのコンピューターにジョブログをダウンロードします。

- [SMBにダウンロードする]：SMB共有フォルダーにジョブログをダウンロードします。

3
[OK]をクリックして、syslog形式のジョブログのダウンロードを開始します。

- [PCにダウンロードする]を選んだ場合は、[ダウンロード]をクリックします。

- [SMBにダウンロードする]を選んだ場合は、ダウンロードするSMB共有フォルダーを選びます。

参考

- syslog形式のジョブログは、[セキュリティー]-[ジョブログ設定]-[ジョブログ使用設定]で[使用設定]がオンに設定されていて、かつ[送信方法]が[自動 (syslog)]に設定されている場合にダウンロードできます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。