ホーム > Web 設定ツール > 本機の状態を管理する > 本機のファームウェアや設定を更新する > インターネット経由でファームウェアを取得して本機を更新する

## インターネット経由でファームウェアを取得して本機を更新する

### 設定の流れ

本機のファームウェア、設定情報を外部からダウンロードして、更新できます。

ファームウェア、設定情報をダウンロードしている間も、本機を使うことができます。

本機のファームウェア、設定情報を外部からダウンロードして更新する場合は、次の手順で操作してください。

ファームウェア、設定情報の更新を行うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
1
ファームウェアをダウンロードするための準備をする

- FTP経由でファームウェアをダウンロードするための準備をする

- HTTP経由でファームウェアをダウンロードするための準備をする

2
本機のファームウェアを更新する

- 指定した時刻に自動でファームウェアを更新する

- ファームウェアを手動で更新する

### FTP経由でファームウェアをダウンロードするための準備をする

FTP経由で本機にファームウェアをダウンロードするときに、プロキシを使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[Internet ISW設定]-[FTPサーバー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[FTPサーバー設定] | プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[21]）。

### HTTP経由でファームウェアをダウンロードするための準備をする

HTTP経由で本機にファームウェアをダウンロードするときに、プロキシを使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[HTTPプロキシ設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[HTTPプロキシ設定] | プロキシを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、HTTPで使用するプロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[80]）。
[プロキシ認証] | プロキシ認証を使用するかどうかを選びます（初期値：オフ）。 [ユーザー名]：プロキシ認証で使用するユーザー名を入力します（半角32文字以内）。 [パスワード]：プロキシ認証で使用するパスワードを入力します（半角32文字以内）。

### 指定した時刻に自動でファームウェアを更新する

指定した時刻に本機が自動的にファームウェアをダウンロードし、更新を実施します。

Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[Internet ISW設定]-[時刻指定ファームウェア更新]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[時刻指定ファームウェア更新] | 指定した時刻に自動的にファームウェアを更新する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ファームウェア更新時刻] | 本機が自動的にファームウェアを更新する時刻を入力します。

### ファームウェアを手動で更新する

本機に外部からファームウェアをダウンロードして、手動で更新します。

ファームウェアをダウンロードしている間は、通常通り本機を使うことができます。

本機のファームウェアを更新している間は、本機を使えません。ファームウェアの更新が終わると、本機が自動的に再起動します。

Web Connectionの管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[Internet ISW設定]-[ファームウェア更新]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ファームウェアバージョン] | 現在のファームウェアのバージョンを表示します。
[ファームウェアダウンロードステータス] | ファームウェアのダウンロード状況を表示します。 [更新]をクリックすると、ステータスを更新します。
[ファームウェアダウンロード] | 外部からファームウェアをダウンロードするときにクリックします。
[ファームウェア削除] | ダウンロードしたファームウェアを削除します。
[ファームウェア更新] | ダウンロードが完了したファームウェアを使って、本機のファームウェアを更新するときにクリックします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。