ホーム > 拡張機能 > ICカード認証を導入する > 本機にログインする

## 本機にログインする

ここでは、本体装置認証または外部サーバー認証でICカードによるログインを行う手順を説明します。

本体装置認証または外部サーバー認証とIdP認証を併用している場合は、ログイン画面の[認証画面切替]をタップして、ICカードによるユーザー認証を行いたいログイン画面に切換えてください。IdP認証を使用する場合は、IdP認証のログイン画面を表示したあと、ICカードをICカード認証装置にかざすだけでログインできます。
1
[認証方法]で[認証装置]が選ばれていることを確認します。
2
ICカードをICカード認証装置にかざします。

- パスワード認証を併用している場合は、パスワードを入力して、[ログイン]をタップします。

- Android端末を使う場合は、Android端末のスリープモードを解除し、画面ロックを解除してから、ICカード認証装置にかざしてください。

3
認証に成功すると、本機を操作できます。
参考

- 認証の失敗が多く発生する場合は、カード情報が正しく登録されていない可能性があります。カード情報を登録しなおしてください。
- 他のユーザーがログイン中のときに、新しいユーザーがログイン操作を行うと、ログイン中のユーザーは自動的にログアウトし、新しいユーザーがログインします。ログイン中のユーザーが自動的にログアウトするときは、ログアウトの確認画面が表示されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。