ホーム > はじめに > 原稿をセットする > 原稿ガラスにセットする

## 原稿ガラスにセットする

### 原稿ガラスにセットできる原稿

項目 | 仕様
--- | ---
原稿種類 | シート、本（見開き）、 カード、立体物
最大原稿サイズ | 最大A3（11 e 17）
原稿積載量 | 最大2 kg（4-7/16 lb）

### 原稿ガラスへのセットのしかた

原稿ガラスでは、本やカードなどADFにセットできない原稿を読込むことができます。最大2 kg（4-7/16 lb）の原稿をセットできます。

1
ADFを開きます。
2
読込みたい面を下向きにして、原稿を原稿ガラスにセットします。

- 原稿の天部（上側）を奥側にし、原稿スケールの左奥側のマークに合わせてセットしてください。別の向きでセットしたときは、必ず原稿のセット方向を指定してください。原稿のセット方向について詳しくは、原稿をセットした向きを指定する（[原稿の向き]）をごらんください。

- OHPフィルム、トレーシングペーパーなどの透明度の高い原稿をセットしたときは、原稿と同じサイズの白紙を原稿の上に重ねると、きれいに読込むことができます。

重要

- 2 kg（4-7/16 lb）を超える重い原稿を載せないでください。また、本などの見開き原稿をセットしたときに、強い力で上から押さえつけないようにしてください。故障の原因となります。
- 厚い本や立体物をセットしたときは、ADFを閉じずに読込んでください。その場合、光が漏れることがありますので、原稿ガラスを直視しないようにご注意ください。ただし、漏れ出る光はレーザー光線ではありませんので、レーザーの危険にさらされることはありません。

3
ADFを閉じます。
参考

原稿ガラスに以下のサイズの原稿をセットすると、原稿サイズを自動で検知します。

- A3、B4、A4、B5、A5 w、8 e 13*、16K、8K
  * Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2 w 、220 mm e 330 mm w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8-1/8 e 13-1/4 w、8 e 13 wの6種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくはサービス実施店にお問い合わせください。

関連設定

- [クラシックスタイル]-[コピー]-[応用設定]-[消去]-[原稿外消去]

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。