ホーム > Web 設定ツール > 本機の状態を管理する > 本機の電源を管理して節電する > 本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる

## 本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる

本機にモバイル端末を接続して使う場合に、ネットワーク経由で本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる方法を設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[Erpからの復帰]で設定します。設定内容について詳しくは、[Erpからの復帰]をごらんください。

参考

- 本機をIPv6環境でお使いの場合は、この機能は使えません。
- [ネットワーク]-[ネットワークI/F構成]が[無線のみ]に設定されている場合、この機能は使えません。
- モバイル端末でbizhub Remote Accessを使って本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させるには、事前に一度はモバイル端末と本機を接続しておく必要があります。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。