ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[ユーティリティ] > [ファクス/スキャン設定]

## [ファクス/スキャン設定]

### [基本設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[ファクス/スキャン設定]-[基本設定]

ファクス／スキャンに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[JPEG圧縮方法] | カラーで送信するときの圧縮方法の初期値を選びます（初期値：[標準]）。 データのサイズは[高画質]が最も大きく、[高圧縮]で最も小さくなります。
[白黒2値圧縮方法] | モノクロで送信するときの圧縮方法の初期値を、[MH]または[MMR]から選びます（初期値：[MMR]）。 [MH]は[MMR]に比べて、画像データサイズが大きくなります。[MMR]で保存したファイルをコンピューターで開けないときは、[MH]で保存します。
[コンパクトPDF/XPS圧縮方式] | コンパクトPDF形式またはコンパクトXPS形式で保存するときの圧縮方法を選びます（初期値：[標準]）。 データのサイズは[高画質]が最も大きく、[高圧縮]で最も小さくなります。
[ファクス/スキャン初期設定] | ファクス／スキャンモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 ファクス／スキャンモードのオプション設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[拡大表示初期設定] | 拡大表示でお使いの場合に、ファクス／スキャンモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 ファクス／スキャンモードのオプション設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[カラーTIFF形式] | 原稿データをTIFF形式で保存するときの圧縮方法を選びます（初期値：[TIFF(TTN2)]）。 [TIFF(TTN2)]で保存したファイルをコンピューターで開けないときは、[TIFF(modified TAG)]を選びます。
[図形のアウトライン化] | アウトラインPDF形式で保存するときの、画像（図形）のアウトライン処理の精度を選びます（初期値：[OFF]）。 [LOW]、[MIDDLE]、[HIGH]の順にアウトライン処理の精度が上がります。[OFF]を選ぶとアウトライン処理をしません。
[送信文書名重複回避] | ファイル名に自動的に文字列を付加する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 ユーザーがファイル名を指定して送信する場合に、送信先でのファイル名の重複を回避します。
[Distributed ScanPDF設定] | スキャンサーバーへ送信するときのファイル形式を、[PDF]または[コンパクトPDF]から選びます（初期値：[コンパクトPDF]）。 スキャンプロセスに設定されたファイル形式がPDF形式の場合に適用されます。
[Distributed ScanXPS設定] | スキャンサーバーへ送信するときのファイル形式を、[XPS]または[コンパクトXPS]から選びます（初期値：[XPS]）。 スキャンプロセスに設定されたファイル形式がXPS形式の場合に適用されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。