ホーム > PC-FAX > こんな送信のしかたがあります > クラウドの認証サービスで認証して送信する

## クラウドの認証サービスで認証して送信する

### IdP認証について

IdP認証とは、クラウドの認証サービス（IdP）を使って、本機のユーザーを認証する機能です。

本機でIdP認証を導入している場合、ファクスドライバーでIdPによる認証を行うことで、コンピューターからPC-FAXを送信できます。

### コンピューターからPC-FAXを送信するときのIdP認証を有効にする

IdP認証を有効にする場合は、次の設定をします。

- 本機で、IdP認証を使ってコンピューターから印刷するための設定をします。設定のしかたについて詳しくは、IdP認証を使って印刷するための設定をするをごらんください。

- ファクスドライバーの[装置情報]タブの[装置オプション]で、[IdP認証設定]が[有効]または[有効(IdP認証を優先する)]に設定されていることを確認します（初期値：[無効]）。[装置オプション]について詳しくは、本機のオプション環境を設定するをごらんください。

IdP認証を行うには、WebView2ランタイムのインストールが必要です。以下のいずれかの方法でインストールできます。

（お使いのOSによっては標準でWebView2ランタイムがインストールされています。）

- ドライバーのインストーラーの[WebView2インストール]から、WebView2ランタイム用のインストーラーを起動する。
  （[WebView2インストール]ボタンはWebView2ランタイムがインストールされていない場合に有効となります。）

- IdP認証時に表示されるメッセージに従って、ダウンロードページへアクセスする。
  （メッセージはWebView2ランタイムがインストールされていない場合に表示されます）。

WebView2ランタイムがインストールできない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

参考

- WebView2ランタイムをインストールしない場合、OS内のInternet Explorerを起動する動作となりますが、Internet Explorerは2022年6月22日以降Microsoftのサポートが終了しているため、動作を保証できません。

### 送信のしかた

1
[その他]タブの[IdP認証を使用する]にチェックをつけます。

- ファクスドライバーの[装置情報]タブの[装置オプション]で、[IdP認証設定]が[有効(IdP認証を優先する)]に設定されている場合は、自動でチェックがつきます。

2
[基本設定]タブの[ユーザー認証/部門管理設定...]をクリックします。

- Webブラウザーが起動して、IdPの認証画面が表示されます。

3
認証画面でパスワードなどの資格情報を入力して、ログインします。
4
[印刷設定]画面で、送信を実行します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。

# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。