ユーザーズガイド

検索

ホーム操作パネルについてクラシックスタイルで本機にログインする

# クラシックスタイルで本機にログインする

- ユーザー認証が設定されている場合
- 部門管理が設定されている場合

## ユーザー認証が設定されている場合

本機でユーザー認証が設定されている場合は、ログイン画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを入力し、ユーザー認証を実施します。

- 本機の認証設定によって、ログイン画面の表示が異なることがあります。

- パブリックユーザー（登録されていないユーザー）の使用が許可されている場合、ログイン画面で[パブリックユーザー]をタップすると、認証せずに本機を操作できます。

1. [ユーザー名]の入力エリアまたはキーボードアイコンをタップします。

2. ユーザー名とパスワードを入力し、[OK]をタップします。

3. [サーバー名称]が表示されている場合は、[サーバー名称]またはその入力エリアをタップし、認証を実施するサーバーを選びます。

   - 初期設定では、初期値として登録されている認証サーバーが選ばれています。

4. [操作権限]が表示されている場合は、ログインするユーザーの操作権限を選びます。

   - 登録ユーザーとしてログインする場合は、[ユーザー]を選びます。

   - 管理者としてログインする場合は、[管理者]を選びます。

   - ボックス管理者としてログインする場合は、[ボックス管理者]を選びます。

5. [ログイン]をタップします。

   認証に成功すると、本機を操作できます。ログイン中は、ユーザー名が画面に表示されます。
   部門認証のログイン画面が表示された場合は、このあと部門認証を実施します。部門認証の操作について詳しくは、こちらをごらんください。

6. 目的の操作が終わったら、IDキー（）でログアウトします。

   - ログイン中に本機を操作しない時間がしばらく続くと（初期値：[1]分）、自動的にログアウトします。

7. ログアウトの確認画面で[はい]をタップします。

#####

- [操作権限]で[管理者]または[ボックス管理者]を選択してログインした場合、登録ユーザーに設定された機能制限および印刷枚数の上限は解除されます。

- [操作権限]で[管理者]を選択してログインした場合、管理者パスワードなしで管理者設定を表示できます。

#####

- [管理設定]-[ユーザー名一覧]（こちら）

- [ユーザー/部門共通設定]-[パネルでのログアウト確認画面表示設定]（こちら）

## 部門管理が設定されている場合

本機で部門管理が設定されている場合は、ログイン画面が表示されます。部門名とパスワードを入力し、部門認証を実施します。

- 本機の認証設定によって、ログイン画面の表示が異なることがあります。

1. [部門名]の入力エリアまたはキーボードアイコンをタップします。

   - パスワードだけで部門認証を実施する場合は、ログイン画面にテンキーが表示されます。パスワードが数字だけの場合は、テンキーでパスワードを入力できます。パスワードに文字が含まれている場合は、[パスワード]の入力エリアをタップし、キーボードでパスワードを入力します。

2. 部門名とパスワードを入力し、[OK]をタップします。

3. [ログイン]をタップします。

   認証に成功すると、本機を操作できます。ログイン中は、部門名が画面に表示されます。ユーザー認証と部門管理を併用している場合は、ユーザー名が画面に表示されます。

4. 目的の操作が終わったら、IDキー（）でログアウトします。

   - ログイン中に本機を操作しない時間がしばらく続くと（初期値：[1]分）、自動的にログアウトします。

5. ログアウトの確認画面で[はい]をタップします。

#####

- [ユーザー/部門共通設定]-[パネルでのログアウト確認画面表示設定]（こちら）