ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール SMB宛先のプログラムを登録する

# SMB宛先のプログラムを登録する

Web Connectionから、プログラムを登録／編集できます。タッチパネルでは面倒な文字入力も、コンピューターから簡単に行えます。

プログラムには、宛先の情報と、ファクス／スキャン送信のオプション設定を組合わせて登録できます。

ここでは、SMB宛先のプログラムについて説明します。

Web Connectionのユーザーモードまたは管理者モードの[宛先登録]-[プログラム宛先]-[編集]をクリックします。[機能から選択]で[SMB宛先]を選び、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[登録名称] | プログラムの名前を入力します（半角24文字／全角12文字以内）。
[宛先情報] | [宛先一覧より選択]をクリックして、宛先とするSMB宛先を一覧から選びます。[宛先確認]をクリックすると、登録した短縮宛先を確認できます。 宛先とするSMB宛先を直接入力したいときは、[宛先を直接指定する]を選んで入力します。 [ホストアドレス]：宛先のコンピューター名（ホスト名）またはフルコンピューター名（FQDN）を入力します（253バイト以内）。コンピューター名、フルコンピューター名で指定できない場合は、IPアドレスを入力します。 [ファイルパス]：[ホストアドレス]で指定したホストの共有フォルダー名を入力します（255バイト以内）。 [ユーザーID]：フォルダーのアクセス権限を持つユーザー名を入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：フォルダーにアクセスするためのパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 宛先は1件まで指定できます。
[基本設定]／[応用設定] | スキャン送信のオプション設定をします。 詳しくは、こちらをごらんください。
[参照許可設定] | 必要に応じて、この宛先の参照を制限します。 詳しくは、こちらをごらんください。