ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 WebDAVクライアント設定
検索

# WebDAVクライアント設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [WebDAV設定]
        - [WebDAVクライアント設定]

WebDAVクライアント機能を使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[WebDAV送信設定] | WebDAV送信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[プロキシ設定] | お使いの環境でプロキシを導入している場合は、プロキシサーバーを登録します。 [プロキシサーバーアドレス]：プロキシサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 [プロキシサーバーポート番号]：必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[8080]）。 [ユーザー名]：プロキシ認証で使用するユーザー名を入力します（半角63文字以内）。 [パスワード]：プロキシ認証で使用するパスワードを入力します（半角63文字以内）。
[チャンク送信] | 送信データをいくつかの塊（チャンク）に分けて送信する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 お使いのWebDAVサーバーがチャンク送信に対応している場合に設定します。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、WebDAVサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。
[サーバー認証文字コード] | WebDAVサーバーで認証するときに使う、文字コードを選びます（初期値：[UTF-8]）。 本機の画面の表示言語を[日本語]に設定している場合に設定できます。
[証明書検証強度設定] | SSLで通信するときに証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します（初期値：オン）。 [CN]：証明書のCN（Common Name）が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [チェーン]：証明書のチェーン（証明書のパス）に問題がないかどうかを確認します（初期値：オフ）。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します（初期値：オフ）。失効確認は、OCSP（Online Certificate Status Protocol）サービス、CRL（Certificate Revocation List）の順番で行います。
[HTTPバージョン設定] | HTTP通信で使用するプロトコルのバージョンを選びます（初期値：[HTTP/1.1]）。 [HTTP/1.1]：HTTP/1.1のみを使用します。 [HTTP/2, HTTP/1.1]：接続先がHTTP/2に対応している場合は、HTTP/2を使用します。それ以外の場合は、HTTP/1.1を使用します。