ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能モバイル端末に登録されているメールアドレスを宛先として指定する（Address Link）

# モバイル端末に登録されているメールアドレスを宛先として指定する（Address Link）

- Address Link機能について
- お使いになるための準備（管理者向け）
- Android端末でAddress Linkを実行する
- iOS端末でAddress Linkを実行する

## Address Link機能について

Address Linkは、モバイル端末のアドレス帳に登録されているメールアドレスを、bizhub Remote Accessを使って本機の画面に転送し、宛先として指定する機能です。

本機で読込んだ原稿データをモバイル端末のアドレス帳に登録されているメールアドレス宛に送信したいとき、Address Link機能を使うことで、本機の画面でメールアドレスを入力する手間を省くことができます。

#####

- この機能を使うには、モバイル端末にbizhub Remote Accessのインストールが必要です。

## お使いになるための準備（管理者向け）

Address Link機能を使うには、あらかじめ次の準備が必要です。

- [bizhub Remote Access設定]（こちら）で、bizhub Remote Accessを使った本機への接続を許可し、Address Link機能を有効にする

## Android端末でAddress Linkを実行する

NFCを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続し、Address Linkを実行する手順を説明します。

- 本機のNFC機能を有効にしてください（こちら）。

- 本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにAndroid端末を接続しておいてください。

1. Android端末でbizhub Remote Accessを起動し、[Address Link]をタップします。

2. アドレス帳からメールアドレスを選択します。

   - アドレス帳が複数ある場合は、利用したいアドレス帳を選択し、メールアドレスを選択します。

   - 一つの宛先に複数のメールアドレスが登録されている場合は、どのメールアドレスを使うかを選択する画面が表示されます。

3. Android端末を本機のモバイルタッチエリアにかざします。

   - Android端末のスリープモードを解除し、画面ロックを解除してから、モバイルタッチエリアにかざしてください。

   bizhub Remote Accessで本機に接続されます。

4. 本機の画面で[スキャン宛先に使用]または[ボックス宛先に使用]をタップします。

   - コピーモードのトップ画面またはファクス／スキャンモードのトップ画面を表示しているときに本機に接続すると、[スキャン宛先に使用]が表示されます。

   - ボックスモードのファイル送信画面を表示しているときに本機に接続すると、[ボックス宛先に使用]が表示されます。

   選択したメールアドレスが宛先として指定されます。

## iOS端末でAddress Linkを実行する

Bluetooth LEを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続し、Address Linkを実行する手順を説明します。

- 本機のBluetooth LE機能を有効にしてください（こちら）。

- 本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにiOS端末を接続しておいてください。

1. iOS端末でbizhub Remote Accessを起動し、[Address Link]をタップします。

   専用のアドレス帳が起動します。

2. アドレス帳からメールアドレスを選択します。

3. iOS端末の画面で装置を検索し、検索結果に表示されるBluetooth LE装置から本機を選択します。

4. 本機の画面で[スキャン宛先に使用]または[ボックス宛先に使用]をタップします。

   - コピーモードのトップ画面またはファクス／スキャンモードのトップ画面を表示しているときに本機に接続すると、[スキャン宛先に使用]が表示されます。

   - ボックスモードのファイル送信画面を表示しているときに本機に接続すると、[ボックス宛先に使用]が表示されます。

5. bizhub Remote Accessで[Send]をタップします。

   選択したメールアドレスが本機に転送され、宛先として指定できます。