ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 IWS設定
検索

# IWS設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [IWS設定]
        - [IWS設定]

IWS（Internal Web Server）機能を使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IWS設定] | IWS機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ポート番号(Webサーバー)] | 必要に応じて、本機にアップロードしたWebページコンテンツにアクセスするときのポート番号を変更します（初期値：[8090]）。
[ポート番号(ツール接続用)] | 必要に応じて、本機の動的コンテンツが使用するポート番号を変更します（初期値：[8091]）。
[アプリのネットワーク接続] | 動的コンテンツの外部へのアクセスを許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。 本機にアップロードしたWebページコンテンツがスクリプトなどの動的コンテンツを含む場合に設定します。
[アプリ間通信] | 他の装置にインストールされたIWSアプリや、モバイル端末のアプリなどの外部アプリケーションから、本機にインストールされたIWSアプリを操作するための設定をします。 [アプリ間通信許可設定]：外部アプリケーションと本機のIWSアプリとの通信を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [認証]：外部アプリケーションが本機のIWSアプリを操作するときに、本機にログインするための認証情報を設定します。 [ユーザー名]：認証に使用するユーザー名を入力します（半角8文字以内）。 [パスワード]：認証に使用するパスワードを入力します（半角8文字以内）。 [ログイン情報通知設定]：本機のIWSアプリが他の装置のIWSアプリを操作するときに、本機を使用しているユーザーのユーザー名とパスワードを通知する場合は、オンにします（初期値：オフ）。