ユーザーズガイド

検索

ホームプリント BMLinkS統合プリンタードライバーを使って印刷する

# BMLinkS統合プリンタードライバーを使って印刷する

- BMLinkS統合プリンタードライバーについて
- お使いになるための準備（管理者向け）
- プリンタードライバーの入手方法
- 印刷のしかた

## BMLinkS統合プリンタードライバーについて

BMLinkS統合プリンタードライバーは、メーカーや機種に依存しない共通のプリンタードライバーです。用途に応じたプリンターを検索して印刷できるため、ユーザーや管理者の負荷を軽減できます。

## お使いになるための準備（管理者向け）

BMLinkS統合プリンタードライバーを使って印刷するための設定をします。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ユーザー認証や部門管理を導入している場合は、[認証指定なし印刷]（こちら）を許可する必要があります（初期値：[禁止]）。

## プリンタードライバーの入手方法

対応している仕様は「BMLinkS 2007」です。「BMLinkS 2007」に対応した統合プリンタードライバーを、BMLinkSのサイトからダウンロードしてお使いください。

#####

- BMLinkS統合プリンタードライバーの対応OSやインストール方法、使用方法については、BMLinkSのサイトからダウンロードできるマニュアルをごらんください。

- V3.xおよび、それ以降のBMLinkSドライバーの設定項目の一部は利用できない場合があります。

## 印刷のしかた

1. アプリケーションソフトウェアでデータを開き、[ファイル]メニューから[印刷]をクリックします。

2. [プリンター名]（または[プリンターの選択]）で、BMLinkS統合プリンタードライバーを指定します。

3. 印刷するページの範囲や部数を指定し、[印刷]をクリックします。

   BMLinkS統合プリンタードライバーが起動し、自動的にBMLinkS対応機器を検索します。

4. [プリントサービス：]から本機を選びます。

5. 必要に応じて印刷設定を変更し、[印刷実行]をクリックします。

#####

- BMLinkS統合プリンタードライバーで[機密印刷を行う]を設定して印刷したファイルは、本機のセキュリティー文書ボックスに保存されます。印刷するには、ID（機密印刷の[ユーザーID]）とパスワード（機密印刷の[開始キー]）が必要です。印刷のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。