ユーザーズガイド

検索

ホームコピー仕上りの設定

# 仕上りの設定

- 部単位で区別して排紙する（グループ/ソート）
- ステープルでとじる（ステープル）
- パンチ穴をあける（パンチ）

## 部単位で区別して排紙する（[グループ/ソート]）

複数の部数をコピーするときに、コピーした用紙を部単位またはページ単位で区別して排紙します。

設定 | 説明
--- | ---
[グループ/ソート] | コピーした用紙の排紙のしかたを選びます。 [自動]：1部あたりの印刷枚数に応じて、自動的にソートとグループを切換えて排紙します。1部あたりの印刷枚数が1枚の場合はグループに、2枚以上の場合はソートに自動設定して排紙します。 [グループ(ページごと)]：「111」、「222」、「333」、「444」、「555」のようにページごとに区別して排紙します。 [ソート(1部ごと)]：「12345」、「12345」、「12345」のように1部ずつ区別して排紙します。
[仕分け] | コピーした用紙を部単位またはページ単位でずらして排紙するかどうかを選びます。

## ステープルでとじる（[ステープル]）

コピーした用紙をステープルでとじます。

設定 | 説明
--- | ---
[ステープル] | ステープルでとじるときは、ステープルのとじ方を選びます。
[位置指定] | ステープルのとじ位置を選びます。[自動]に設定すると、セットした原稿の方向からとじ位置を自動的に決定します。
[原稿の向き] | 原稿をセットした向きを指定します。

#####

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

## パンチ穴をあける（[パンチ]）

コピーした用紙にファイリング用のパンチ穴をあけます。

設定 | 説明
--- | ---
[パンチ] | パンチ穴をあけるときは、パンチ穴の数を選びます。
[位置指定] | パンチ位置を選びます。[自動]に設定すると、セットした原稿の方向からパンチ位置を自動的に決定します。
[原稿の向き] | 原稿をセットした向きを指定します。

#####

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。