ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明送信ドメイン制限設定
検索

# 送信ドメイン制限設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [送信ドメイン制限設定]

E-mail送信、インターネットファクス、IPアドレスファクスの送信先のドメインを制限します。

設定 | 説明
--- | ---
[送信ドメイン制限設定] | 送信先のドメインを制限するかどうかを選びます（初期値：[制限しない]）。
[制限種別] | 送信先ドメインを制限する方法を選びます。 許可するドメインを指定する場合は、[送信許可]を選びます。 拒否するドメインを指定する場合は、[送信拒否]を選びます。
[送信許可リスト] | [制限種別]で[送信許可]を選んだ場合に、送信先として許可するドメインを指定します。 登録先のドメインキーを選び、ドメインのIPアドレスまたはドメイン名を入力します（255バイト以内）。 「?」は1個の任意の文字として解釈されます。 「*」は0個以上の任意の文字として解釈されます。
[送信拒否リスト] | [制限種別]で[送信拒否]を選んだ場合に、送信先として拒否するドメインを指定します。 登録先のドメインキーを選び、ドメインのIPアドレスまたはドメイン名を入力します（255バイト以内）。 「?」は1個の任意の文字として解釈されます。 「*」は0個以上の任意の文字として解釈されます。
[共有宛先の制限確認] | 本機に登録されている宛先に、送信不可の宛先が含まれているかどうかを確認します。

#####

- [制限種別]で[送信許可]を設定すると、[送信拒否リスト]で設定した内容は削除されます。

- [制限種別]で[送信拒否]を設定すると、[送信許可リスト]で設定した内容は削除されます。