ユーザーズガイド

検索

ホームスキャン Active Directoryのシングルサインオン環境で送信する

# Active Directoryのシングルサインオン環境で送信する

- シングルサインオンについて
- お使いになるための準備（管理者向け）
- 操作の流れ

## シングルサインオンについて

Active Directoryによるユーザー認証を導入している場合は、本機でシングルサインオンを設定できます。

Active Directoryの外部サーバー認証で本機にログインすれば、SMB送信を行うとき、再度認証情報（ユーザーIDとパスワード）を入力しなくても共有フォルダーへ送信できます。

## お使いになるための準備（管理者向け）

シングルサインオン設定を有効にします。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. ホーム画面で[スキャン(PCへ送信)]をタップします。

3. 宛先情報を直接入力して指定します。

   - このときユーザーIDとパスワードの入力は不要です。宛先の指定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

4. 必要に応じて、送信のオプション設定をします。

5. スタートキーで送信を開始します。

   - ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。