ユーザーズガイド

検索

ホーム PC-FAX クラウドの認証サービスで認証して送信する

# クラウドの認証サービスで認証して送信する

- IdP認証について
- コンピューターからPC-FAXを送信するときのIdP認証を有効にする
- 送信のしかた

## IdP認証について

IdP認証とは、クラウドの認証サービス（IdP）を使って、本機のユーザーを認証する機能です。

本機でIdP認証を導入している場合、ファクスドライバーでIdPによる認証を行うことで、コンピューターからPC-FAXを送信できます。

## コンピューターからPC-FAXを送信するときのIdP認証を有効にする

IdP認証を有効にする場合は、次の設定をします。

- 本機で、IdP認証を使ってコンピューターから印刷するための設定をします。設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

- ファクスドライバーの[装置情報]タブの[装置オプション]で、[IdP認証設定]が[有効]または[有効(IdP認証を優先する)]に設定されていることを確認します（初期値：[無効]）。[装置オプション]について詳しくは、こちらをごらんください。

IdP認証はInternet Explorerを使用しているため、以下の設定を行う必要があります。設定方法について詳しくは、サポートマニュアルを参照してください。

- Internet Explorerの信頼済みサイトに認証サイトを登録する。

- Microsoft Edgeの[Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる]を[なし]に変更する。

- Internet Explorerの[互換性表示設定]にある[イントラネットサイトを互換表示で表示する]を無効にする（互換性表示が必要なサイトがある場合は、個別に指定が必要です）。

## 送信のしかた

1. [その他]タブの[IdP認証を使用する]にチェックをつけます。

   - ファクスドライバーの[装置情報]タブの[装置オプション]で、[IdP認証設定]が[有効(IdP認証を優先する)]に設定されている場合は、自動でチェックがつきます。

2. [基本設定]タブの[ユーザー認証/部門管理設定...]をクリックします。

   - Webブラウザーが起動して、IdPの認証画面が表示されます。

3. 認証画面でパスワードなどの資格情報を入力して、ログインします。

4. [印刷設定]画面で、送信を実行します。