ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すリセット時の動作を設定したい（管理者向け）

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい／PCに取込みたい
  - 自分のPCに取込みたい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい（PC-FAX送信）
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - IPファクス（SIP）を送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス（ストレージ）を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい（［共有］／［個人］／［グループ］）
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい（［ファイリングナンバー］）
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい（管理者向け）
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 機能拡張オプションを有効化したい（管理者向け）
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい（管理者向け）
  - 電源を管理して節電したい（管理者向け）
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい（管理者向け）
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい（管理者向け）
- 本機のネットワーク設定をしたい（管理者向け）
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# リセット時の動作を設定したい（管理者向け）

#### 設定がリセットされるまでの時間と、リセット後に表示されるモードを変更するには（［システムオートリセット］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [リセット設定]
        - [システムオートリセット]

本機を一定時間操作しなかったとき、入力したすべての設定（登録した設定は除く）をリセットするかどうかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[システムオートリセット機能] | システムオートリセット機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[システムオートリセット時間] | リセットするまでの時間を設定します（初期値：[1]分、設定範囲：[1]～[9]分）。
[リセット後に表示する画面] | リセット後に優先して表示する画面を選びます（初期値：[トップメニュー]）。 この設定はクラシックスタイル画面のみ適用されます。
[スクリーンセーバー機能] | スクリーンセーバー機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 MarketPlaceアプリがインストールされている場合に表示されます。

#####

- ユーザー認証／部門管理を実施しているとき、または[セキュリティー強化設定]が有効なときは、[システムオートリセット時間]の設定値で、管理者設定モードおよびユーザー認証／部門管理モードからログアウトします。[システムオートリセット機能]をオフにした場合は、1分でログアウトします。

- [低電力設定]または[スリープ設定]を[1]分に設定している場合、[システムオートリセット時間]は表示されません。

#### 変更中の設定がリセットされるまでの時間を変更するには（［オートリセット］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [リセット設定]
        - [オートリセット]

コピー、ファクス／スキャン、ファクス、ボックス、Webブラウザーの各画面で一定時間操作しなかったとき、入力したすべての設定（登録した設定は除く）をリセットする場合は、オンにします（初期値：オン）。また、リセットするまでの時間を設定します（初期値：[1]分）。

#### 使用者変更時やADFへの原稿セット時などの条件で、設定をリセットするには（［モードリセット］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [リセット設定]
        - [モードリセット]

使用者変更時やADFへの原稿セット時などの条件で、設定をリセットするかどうかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[通常/拡大表示共通初期設定] | 通常の画面表示と拡大表示の初期値を同時に設定するかどうかを選びます（初期値：[共通にしない]）。 [共通にする]にすると、[拡大表示初期設定]が表示されません。[コピー初期設定]または[ファクス/スキャン初期設定]で、各モードの初期値を変更すると、通常の画面表示と拡大表示の両方に適用されます。
[使用者変更時の設定値] | キーカウンター、管理カードを抜いたときに、すべての設定（登録した設定は除く）をリセットするかどうかを選びます（初期値：[リセットする]）。
[ADF原稿セット時の設定値] | ADFに原稿をセットしたときに、すべての設定（登録した設定は除く）をリセットするかどうかを選びます（初期値：[リセットしない]）。
[次ジョブ実行時の動作] | ステープル設定、原稿セット／とじ方向の設定、送信時の設定を、ジョブごとにリセットするかどうかを選びます。 [ステープル設定]：ステープルを設定したジョブが終了したあと、設定をリセットするかどうかを選びます（初期値：[リセットしない]）。 [原稿セット/とじ方向]：原稿セットやとじ方向を設定したジョブが終了したあと、設定をリセットするかどうかを選びます（初期値：[リセットしない]）。 [送信後設定解除]：ファクス／スキャンの送信後に、すべてのオプション設定をリセットするか、宛先だけリセットするかを選びます（初期値：[すべてリセットする]）。[ユーザーに確認する]を選ぶと、設定や宛先をリセットするかどうかの確認画面を表示します。