ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明解像度優先
検索

# 解像度優先

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [濃度バランス調整]
      - [解像度優先]

解像度優先のスクリーンで、濃度バランスを補正します。

1. 補正する色（[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[ブラック]のいずれか）を選びます。

2. テストパターンを出力する用紙を選びます。

3. スタートキーでテストパターンを出力します。

   テストパターンが2枚出力されます。

4. 画面に表示された向きで、1枚目のテストパターンを原稿ガラスにセットします。

5. テストパターンが透けないように、テストパターンの上に、10枚以上の白紙をセットします。

6. ADFを閉じます。

7. スタートキーでテストパターンを読込みます。

8. 2枚目のテストパターンで、手順4～7を繰返します。