ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明センターステープル位置調整
検索

# センターステープル位置調整

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [フィニッシャー調整]
      - [センターステープル位置調整]

中とじしたときのステープルの位置が用紙の折り目と合っていない場合に、折り目に合うように調整します。

設定後にコピーを行い、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[用紙サイズ] | ステープルの位置を調整する用紙サイズを選びます。
[調整値] | -10.0 mm～10.0 mmの調整値を入力します（初期値：[0.0 mm]）。 ステープルの位置を右に移動するときは設定値を上げ、左に移動するときは設定値を下げます。

#####

- この設定は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

- 中折りの位置を調整した後、センターステープルの位置を調整してください。

- ステープルの位置がずれた用紙を確認しながら調整してください。

- [用紙サイズ]で[全体]を選んで設定した値は、用紙サイズごとの設定値に加算されます。

- ステープルを用紙の左端と平行にする調整については、サービス実施店にお問い合わせください。