ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 S/MIME
検索

# S/MIME

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [E-mail設定]
        - [S/MIME]

お使いの環境でS/MIMEを導入している場合は、S/MIMEを使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[S/MIME通信設定] | S/MIMEを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 オンにするには、本機の証明書のメールアドレスと管理者のメールアドレスが一致している必要があります。
[デジタル署名] | E-mail送信時にデジタル署名を付加する場合は、デジタル署名を付加する方法を選びます（初期値：[常に署名しない]）。 [常に署名しない]：デジタル署名を付加しません。 [常に署名する]：常にデジタル署名を付加します。E-mailを送信する前に特別な設定をしなくても、自動的にデジタル署名が付加されます。 [送信時に選択する]：デジタル署名を付加するかどうかを、E-mailを送信する前にユーザーに選ばせます。
[デジタル署名形式] | E-mail送信時にデジタル署名を付加する場合は、デジタル署名の認証方式を選びます（初期値：[SHA-1]）。
[メール本文の暗号化種類] | E-mailの本文の暗号化方式を選びます（初期値：[3DES]）。
[証明書の自動取得] | 本機が受信したE-mailからデジタル署名（ユーザーの証明書）を自動取得するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。 取得した証明書は、証明書に記載されているメールアドレスと一致するE-mail宛先に追加登録されます。
[S/MIME情報の印刷] | 本機がS/MIMEメールを受信したときに、S/MIME情報を印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。
[証明書検証強度設定] | [証明書の自動取得]で[する]を選んだ場合に、取得した証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します（初期値：オン）。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [チェーン]：証明書のチェーン（証明書のパス）に問題がないかどうかを確認します（初期値：オフ）。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します（初期値：オフ）。失効確認は、OCSP（Online Certificate Status Protocol）サービス、CRL（Certificate Revocation List）の順番で行います。