ユーザーズガイド

検索

ホームファクス宛先の指定

# 宛先の指定

- 直接入力して指定する
- 登録宛先から指定する
- 登録宛先を検索して指定する
- LDAPサーバーに登録されている宛先から指定する（LDAP検索）
- 送信履歴から指定する

## 直接入力して指定する

直接入力タブ（）をタップすると、ファクス番号の入力画面が表示されます。宛先情報を直接入力して指定します。

1. 宛先のファクス番号を入力します。

   - [トーン]または[*]：ダイアル回線（[ダイアル方式]が[10pps]または[20pps]に設定されている環境）でお使いの場合に、プッシュ信号を発信したいときに入力します（[T]と表示されます）。

   - [ポーズ]：ダイアル間に待ち時間を挿入したいときに入力します（[P]と表示されます）。

   - [-]：ダイアルの区切り記号として入力します。ダイアルには影響ありません。

   - [外線]：PBX（構内交換機）に接続してお使いの場合に、外線番号を挿入します（[E-]と表示されます）。[PBX接続設定]（こちら）が設定されている場合に表示されます。

2. [OK]または[次宛先]をタップします。

#####

- [機能ON/OFF設定]-[宛先2度入力機能(送信)]（こちら）

- [回線パラメーター設定]-[ポーズ時間]（こちら）

## 登録宛先から指定する

宛先タブ（）には、本機に登録されている宛先の一覧が表示されます。検索文字を活用して表示を切換え、目的の宛先を指定します。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- [宛先選択時確認表示]（こちら）をオンにすると、選択した宛先の登録内容を確認する画面を表示できます。複数宛先の指定を許可する場合は、誤送信を防ぐため登録内容を表示して確認することを推奨します。

## 登録宛先を検索して指定する

検索タブ（）をタップすると、宛先の検索画面が表示されます。宛先の登録件数が多い場合は、宛先の登録名やアドレスの文字で検索して、目的の宛先を探します。詳しくは、こちらをごらんください。

## LDAPサーバーに登録されている宛先から指定する（LDAP検索）

検索タブ（）をタップすると、宛先の検索画面が表示されます。ユーザー管理にLDAPサーバーやWindows ServerのActive Directoryをお使いの場合は、サーバーに登録されている宛先情報を検索して指定できます。詳しくは、こちらをごらんください。

## 送信履歴から指定する

履歴タブ（）をタップすると、送信履歴の一覧が表示されます。直前に送信した5件の履歴から、目的の宛先を指定します。詳しくは、こちらをごらんください。