ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール WebDAVサーバー機能を使う

# WebDAVサーバー機能を使う

- 設定の流れ
- WebDAVサーバー設定をする
- SSLで通信する

## 設定の流れ

本機のWebDAVサーバー機能を使って通信するアプリケーションを利用する場合に、本機のWebDAVサーバー機能を設定します。

本機の証明書を登録していれば、本機とアプリケーションとの通信を、SSLで暗号化することもできます。

本機のWebDAVサーバー機能を使って連携させる場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のネットワーク設定をする（こちら）

2. WebDAVサーバー設定をする（こちら）

3. お使いの環境に合わせて設定する

   - SSLで通信する（こちら）

## WebDAVサーバー設定をする

本機のWebDAVサーバー機能を使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[WebDAV設定]-[WebDAVサーバー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[WebDAV設定] | 本機のWebDAVサーバー機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[アクセス権設定] | 本機のWebDAVサーバーへのアクセスを制限するパスワードを設定します（半角64文字以内）（初期値：[sysadm]）。 [パスワードの初期化]：パスワードを初期値に戻します。

## SSLで通信する

本機とWebDAVクライアントとの間の通信を、SSLで暗号化します。

1. 本機の証明書を登録し、SSL通信を有効にします（こちら）。

2. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[WebDAV設定]-[WebDAVサーバー設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SSL設定] | 通信にSSLを使うかどうかを選びます（初期値：[非SSL通信のみ可]）。 [非SSL通信のみ可]：非SSL通信だけを許可します。 [SSL通信のみ可]：SSL通信だけを許可します。 [SSL/非SSL通信可]：SSL通信と非SSL通信の両方を許可します。