ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール WSD印刷の使用環境を設定する

# WSD印刷の使用環境を設定する

- 設定の流れ
- WSD印刷の基本設定をする

## 設定の流れ

WSD（Web Service for Device）は、ネットワーク上のWSD対応機器を検索するための機能です。

ネットワークに接続された本機を自動的に検出して、Webサービスプリンターとして簡単にインストールできます。

本機とコンピューターとの通信には、HTTPを使います。本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化すれば、より安全に印刷できます。

WSD印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のネットワーク設定をする（こちら）

2. WSD印刷の基本設定をする（こちら）

3. お使いの環境に合わせて設定する

   - プロキシサーバーを使う（こちら）

   - SSLで通信する（こちら）

4. コンピューターの設定をする（こちら）

#####

- 本機をActive Directoryのドメインに参加させてお使いの場合は、Windows 8.1/10でWebサービスによる印刷を安全に行える「WSD Secure Print機能」を利用できます。

## WSD印刷の基本設定をする

WSD印刷機能を使うための設定をします。

1. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[DPWS設定]-[DPWS共通設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [Friendly Name] | コンピューターからWebサービスを使って探索したときに表示する本機の名前を入力します（半角62文字以内）。
   [Publication Service] | 以下のどちらかの環境で本機を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 Windowsコンピューターで、NetBIOSが無効になっている環境 IPv6のみの通信を行うように構築された環境 Publication Serviceによる接続先の検出は、最大512個まで可能です（NetBIOSによる検出数を含む）。

2. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[DPWS設定]-[プリンター設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [プリント機能] | WSD印刷機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [WSD Print V2.0設定] | WSD印刷バージョン2.0の機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 バージョン2.0に対応したコンピューターから本機に接続したときに、本機に対する印刷の事前通知や、アカウント情報の送付、機器拡張機能のパラメーター設定、機器の能力やローカライズ情報の取得などができるようになります。
   [プリンター名] | WSDプリンターとして使うときの、本機の名前を入力します（半角63文字以内）。
   [プリンター設置場所] | 必要に応じて、プリンター設置場所を入力します（半角63文字以内）。
   [プリンター情報] | 必要に応じて、プリンター情報を入力します（半角63文字以内）。