ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明クライアント設定
検索

# クライアント設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [SMB設定]
        - [クライアント設定]

SMBクライアント機能を使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SMB送信設定] | SMB送信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[SMB認証設定] | お使いの環境に合わせて、SMB送信時の認証方式を選びます（初期値：[NTLM v1/v2]）。 [NTLM v1]：NTLM v1認証を行います。NTドメイン環境でお使いの場合に選びます。 [NTLM v2]：NTLM v2認証を行います。NTドメイン環境でお使いの場合に選びます。 [NTLM v1/v2]：NTLMv2認証に失敗した場合にNTLMv1認証を行います。NTドメイン環境でお使いの場合や、Mac OSをお使いの場合に選びます。 [Kerberos]：Kerberos認証を行います。Active Directoryドメイン環境でお使いの場合に選びます。
[Kerberos認証失敗時設定] | [SMB認証設定]で[Kerberos]を選んだ場合、Kerberos認証に失敗したときに、NTLM認証を行うかどうかを選びます（初期値：[NTLMを使用しない]）。 [NTLM v1/v2を使用する]：Kerberos認証に失敗したらNTLMv2認証を行い、NTLMv2認証に失敗したらNTLMv1認証を行います。Active DirectoryドメインとNTドメインの混在環境でお使いの場合に選びます。 [NTLMを使用しない]：Kerberos認証に失敗したら、認証失敗となります。
[シングルサインオン設定] | SMB送信時のシングルサインオン機能を設定します。 本機のユーザー認証の認証情報（ログイン名とパスワード）をSMB宛先の認証情報（ユーザーIDとパスワード）として引用することで、SMB宛先の認証情報を指定する手間を省き、SMB送信のシングルサインオン環境を構築できます。 [デフォルトドメイン名]：外部サーバー認証でActive Directory以外を使用している、または外部サーバー認証を使用していない場合に、SMB送信時の送信先のホストが所属するドメイン名を指定します（半角64文字以内）。 外部サーバー認証でActive Directoryを使用している場合は、ここで設定した値は無視され、外部サーバー認証のログオン先のドメイン名が使用されます。 [SMB認証設定]で[Kerberos]を選んだ場合は、入力が必要です。 [認証情報引用設定]：本機のユーザー認証の認証情報（ログイン名とパスワード）をSMB宛先の認証情報（ユーザーIDとパスワード）として引用するかどうかを選びます（初期値：[引用しない]）。 [認証情報登録可否]：[認証情報引用設定]を[引用する]にした場合に設定できます（初期値：[登録不可]）。 [登録不可]にすると、SMB宛先を登録するときにログイン時のユーザーIDおよびパスワードを含まず登録します。ただし、Web ConnectionからSMB宛先を登録すると、ユーザーIDおよびパスワードを含んで登録します。 [登録可能]にすると、ユーザーIDおよびパスワードを含んで登録するか除いて登録するかを選ぶことができます。[除いて登録]を選ぶと、ユーザーIDとパスワードはSMB送信時に自動的に付加されます。
[ユーザー認証(NTLM)] | NTLMサーバーでユーザー認証を行う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[DFS設定] | DFSを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[SMB署名設定] | お使いの環境に合わせて、本機のSMB署名を有効にするかどうかを選びます（初期値：[要求時]）。 [無効]：本機のSMB署名は無効になります。 [要求時]：サーバー側からSMB署名の要求があった場合のみ本機（クライアント）のSMB署名が有効になります。サーバー側からSMB署名の要求がない場合は、本機（クライアント）のSMB署名は無効で動作するため、サーバー側のSMB署名が無効でも接続できます。 [必須]：本機のSMB署名が有効になります。接続にはサーバー側もSMB署名が必要となるため、サーバー側のSMB署名が無効になっている場合は接続できません。