ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能ウィルススキャン機能について

# ウィルススキャン機能について

本機には、ネットワーク経由でジョブを受信したり、USBメモリーからデータを取込んだりするなど、外部とデータをやり取りする様々な機能があります。これらのデータにまぎれてウィルスが本機に侵入すると、本機に格納されているデータが盗み見や改ざんの危険にさらされることになります。また、ウィルスを使って本機の制御を乗っ取ることにより、ネットワークを介してほかの機器が攻撃される危険性もあります。

本機は、外部と送受信するデータや、本機に保存されているデータにまぎれこんだウィルスを検知する機能を備えています。ウィルスの特徴が定義されたパターンファイルに対して、データを照合することで、ウィルスを検知します。ウィルスが検知された場合は、ジョブの破棄や、警告を表示するなどの処置を行います。また、検知した内容をログに記録します。

ウィルススキャンの方法には、以下の種類があります。

ウィルススキャン方法 | 説明
--- | ---
リアルタイムスキャン | 本機にデータを書込むタイミング、および本機からデータを読出すタイミングで、ウィルススキャンを実行します。印刷前のスプールデータ、送信前のスキャンデータなどが対象です。
定時スキャン | 指定したスケジュールでウィルススキャンを実行します。ボックスに保存されているデータ、Webブラウザーのダウンロードファイルなどが対象です。
手動スキャン | 任意のタイミングでウィルススキャンを実行します。対象のデータは、定時スキャンと同じです。

#####

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

- ウィルススキャンによりウィルスが検出されたとき、E-mailやSNMPのTRAP機能を使ってウィルスが検出されたことを通知できます。
  Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[メンテナンス]-[状態通知設定]で、通知する警告として[ウイルス検出]にチェックをつけます。
  E-mailで通知する方法について詳しくは、こちらをごらんください。
  SNMPのTRAP機能で通知する方法について詳しくは、こちらをごらんください。