ユーザーズガイド

検索

ホームコスト削減ファクスの印刷枚数を減らしたい

### コスト削減

- 電気代を節約したい
- プリントの印刷枚数を減らしたい
- コピーの印刷枚数を減らしたい
- ファクスの通信費を削減したい
- ファクスの印刷枚数を減らしたい
- トナーの使用量を減らしたい
- 本機の使用状況を把握して、運用方法を見直したい
- ユーザーや部門ごとに使える機能や印刷枚数を管理したい

# ファクスの印刷枚数を減らしたい

#### 受信したファクスを両面印刷する（受信原稿両面印刷）

受信原稿両面印刷は、受信したファクスを両面印刷する機能です。 ページ数の多いファクスを両面印刷すると、用紙の使用量を節約できます。

Detailed View & Print

#### コンピューター上の原稿を直接ファクス送信する（PC-FAX送信）

PC-FAX送信は、Windowsコンピューター上の原稿データを、ファクスドライバーを使って、本機で印刷するような感覚でファクス送信する機能です。 コンピューター上の原稿を印刷することなく、データのままでファクス送信できるため、用紙の使用量を節約できます。

Detailed View & Print

#### 受信したファクスの内容を確認して印刷する（強制メモリー受信）

強制メモリー受信は、受信したファクスを本機の強制メモリー受信ボックスに保存する機能です。 受信したファクスの内容を確認して、印刷は必要なものだけにとどめられるため、用紙の使用量を節約できます。

Detailed View & Print

#### 受信したファクスをファイルに変換し、指定の宛先に転送して管理する（転送ファクス）

転送ファクスは、受信したファクスを、あらかじめ設定しておいた宛先へ転送する機能です。個人のメールアドレスに送ったり、コンピューターの共有フォルダーに保存したりします。 受信したファクスをファイルに変換して管理でき、印刷する必要がないため、用紙の使用量を節約できます。

Detailed View & Print

#### 受信したファクスをファイルに変換し、ファクス番号ごとに振分けて管理する（TSI受信振分け）

TSI受信振分けは、送信元のファクス番号（TSI）をもとに、受信したファクスをボックスに振分けたり、コンピューターの共有フォルダーやメールアドレスに自動転送したりする機能です。 受信したファクスをファイルに変換して管理でき、印刷する必要がないため、用紙の使用量を節約できます。

Detailed View & Print

#### 受信したファクスを確認し、必要なものだけ印刷する（PC-FAX受信）

PC-FAX 受信は、受信したファクスを強制メモリー受信ボックスまたは指定のボックスに保存する機能です。 受信したファクスの内容を確認して、印刷は必要なものだけにとどめられるため、用紙の使用量を節約できます。

Detailed View & Print

#### 迷惑ファクスの受信を拒否する

ナンバーディスプレイ機能をご利用の場合は、着信拒否宛先としてファクス番号を登録すると、その番号からの着信を拒否することができます。着信拒否宛先からのファクスは受信しないため、不要な印刷を防ぎ、用紙の無駄な使用を抑えられます。

Detailed View & Print