ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール PCL印刷設定の初期値を設定する

# PCL印刷設定の初期値を設定する

コンピューターから印刷するときに、PCLドライバーで設定されている画質調整の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[プリンター設定]-[PCL設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[明度] | コンピューターから印刷するときの明度を調整します（初期値：[0]）。 PCLドライバーで設定されている明度の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。
[コントラスト] | コンピューターから印刷するときのコントラストを調整します（初期値：[0]）。 PCLドライバーで設定されているコントラストの調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。
[彩度] | コンピューターから印刷するときの彩度を調整します（初期値：[0]）。 PCLドライバーで設定されている彩度の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。
[カラーバランス] | コンピューターから印刷するときのカラーバランスを調整します（初期値：[0]）。 PCLドライバーで設定されているカラーバランスの調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。