ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール他の装置の設定情報をインポートする

# 他の装置の設定情報をインポートする

ネットワーク上にある他の装置から設定情報をエクスポートして、現在表示している装置にインポートすることができます。

1. 装置検索アイコンから[周辺MFP検索]を選びます。

   - 装置検索アイコンについて詳しくは、こちらをごらんください。

   装置の検索が完了すると、[周辺MFP検索]画面が表示されます。

2. 設定情報をエクスポートする装置を選び、[インポート/エクスポート]をクリックします。

   [インポート/エクスポート]画面が表示されます。

3. エクスポートする情報のタブを選びます。

4. エクスポートする情報に応じて、必要な設定を行います。

   - [デバイス設定]を選んだ場合は、エクスポートする設定の種類を選びます。

   - [デバイス設定]、[認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、必要に応じてパスワードを入力します。

   - [認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、すべての情報をエクスポートするかどうかを選びます。

   - [認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、保存するファイルの形式を選びます。表計算ソフトで編集する場合は、[TSVファイル]を選びます。

5. [次へ]をクリックすると、エクスポートを開始します。

   エクスポートが完了すると、インポート先の確認画面が表示されます。

6. インポート先の装置の管理者パスワードを入力します。

   - インポート先の装置がSSL通信を有効にしている場合は、[SSL/TLS使用]をオンにします。

7. [OK]をクリックします。